# **АНКЕТА** для присоединения Шлюза КВ-пейджер к сайту RADIO-TELEGRAPH.RU

К сайту ↑ может быть присоединено неограниченное количество Шлюзов КВП, работающих на любых частотах, главное, чтобы такой Шлюз был присоединен к Интернету и мог отправить электронную почту со своего уникального почтового адреса (см.п. 7 Таблицы).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Параметр | N | Данные |
| 1 | Имя шлюза («Углич», «Хибины-1» и id | + | Тестовый Шлюз 2019 |
| 2 | Частота приема | + |  |
| 3 | Координаты (примерные, для отображения на карте) | + |  |
| 4 | Описание места размещения\* | + |  |
| 5 | Контактное лицо владельца/администратора шлюза |  |  |
| 6 | Контактная информация владельца |  |  |
| 7 | Email с которого будет приходить почта с сообщениями КВП |  |  |
| 8 | Контактная информация по шлюзу для пользователей КВП\* | + |  |
| 9 | Расписание работы шлюза (24/7, только выходные, только с 10.00 до 20.00 и т.д. и т.п.) Информация для пользователей КВП | + |  |
| 10 | Стандарт команд: ORIGINAL (DXSOFT) или RADIOALERT | + |  |

N публичная общедоступная информация

\*Необязательная информация, по желанию. Если указана, будет добавлена в публичное описание конкретного шлюза.

---------- ВАЖНО ---------

При использовании Шлюза от DXSOFT, для автоматической отправки на сайт RADIO-TELEGRAPH.RU сообщений, адресованных id 3333,   
**необходимо** добавить в папку конфигурации файл ucfg03333.cfg:

ID=3333  
Name=RD-TLGRPH  
Call=  
Phone=  
EMail=message@radio-telegraph.ru  
EnableDirectPhone=0  
EnableDirectMail=0  
GpsBeaconForward=1  
AlwaysOnAir=0  
AlwaysForward=1  
BlackListed=0

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заполненную анкету присылать на [voronovdg@yandex.ru](http://voronovdg@yandex.ru" \o "http://voronovdg@yandex.ru)